Déclaration des performances [image: ]
Ampatex LDA 0.02 plus: 1,5 x 50 m 
Position Description des performances
1 Code d’identification clair du type de produit: 
Ampatex LDA 0.02 plus 
2 Numéro de série servant à identifier le produit de construction conformément à l’article  11, alinéa 4: 
Ampatex LDA 0.02 plus 
3 Emploi prévu par le fabricant du produit de construction conformément à la  spécification technique harmonisée applicable: 
Pare-vapeur ou barrière vapeur selon DIN EN 13984 - Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles  plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques;  version allemande EN 13984:2013. 
4 Nom du produit et adresse de contact conformément à l’article 11, alinéa 5: Ampatex LDA 0.02 plus 
Ampack AG 
Seebleichestrasse 50 
CH-9401 Rorschach 
5 Nom et adresse des fondés de pouvoir conformément à l’article 12, alinéa 2: Ampack AG 
Seebleichestrasse 50 
CH 9401 Rorschach 
6 Système d’évaluation et de contrôle des performances conformément à l’annexe V,  point 1.4. de l’OPCo: 
Système 3 
7 Déclaration des performances pour un produit de construction auquel s’applique une  norme européenne harmonisée: 
Firelabs Borkheide (1507) a contrôlé la réaction au feu. 
KIWA TBU Greven (0799) a contrôlé l’étanchéité à l’eau. 
8 Déclaration des performances pour un produit de construction pour lequel une  évaluation technique européenne a été établie: 
- 
9 Performance déclarée: 
Norme européenne harmonisée: EN 13984:2013
	Ampatex LDA 0.02 plus

	Norme européenne 
harmonisée: 
	EN 13984:2013
	
	
	
	

	Principales caractéristiques 
	
	
	Performance

	Propriété 
	Méthode 
	Unité
	Valeur 
nominale
	Valeur 
minimale
	Valeur 
maximale

	Désignation du produit 
	EN 13984:2013 
	- 
	Type A 
	- 
	-

	Epaisseur 
	DIN EN 1849-2 
	mm 
	-
	
	

	Masse surfacique 
	DIN EN 1849-2 
	g/m2
	175 
	-10 % 
	+10 %

	Largeur 
	DIN EN 1848-2 
	m 
	50 
	-0.5 % 
	+1.5 %

	Longueur 
	DIN EN 1848-2 
	m 
	1,5 
	- 0% 
	+ 0%

	Rectitude 
	DIN EN 1848-2 
	mm / 10 m 
	< 75
	
	

	Réaction au feu 
	DIN EN 13 501-1 
EN ISO 11925-2
	- 
	E 
	- 
	-

	Résistance à la pénétration  d’eau
	EN 1928 
	Classe 
	W 1
	
	

	Résistance à la pénétration  d’eau après vieillissement
	EN 13859-1, annexe C, 
EN 1297, EN 1296
	Classe 
	W 1
	
	

	Perméabilité à la vapeur d’eau 
	EN 1931 
	m 
	0,02 
	-0,01 
	+0,025

	Force de traction longitudinale  maximale
	EN 12 311-1 
	N/5 cm 
	350 
	-30 
	-30

	Force de traction longitudinale  maximale après vieillissement
	EN 13859-1, annexe C, 
EN 1297, EN 1296
	
	280 
	-30 
	-30

	Force de traction transversale  maximale
	EN 12 311-1 
	N/5 cm 
	300 
	-30 
	-30

	Force de traction transversale  maximale après vieillissement
	EN 13859-1, annexe C, 
EN 1297, EN 1296
	
	240 
	-30 
	-30

	Dilatation longitudinale 
	EN 12 311-1 
	% 
	75 
	-20 
	+20

	Dilatation longitudinale après  vieillissement
	EN 13859-1, annexe C, 
EN 1297, EN 1296
	
	53 
	-20 
	+20

	Dilatation transversale 
	EN 12 311-1 
	% 
	50 
	-20 
	+20

	Dilatation transversale après  vieillissement
	EN 13859-1, annexe C, 
EN 1297, EN 1296
	
	35 
	-20 
	+20

	Résistance à la déchirure (clou)  dans le sens longitudinal
	EN 12 310-1 
	N 
	260 
	-40 
	+40

	Résistance à la déchirure (clou)  dans le sens transversal
	EN 12 310-1 
	N 
	290 
	-30 
	+30

	Comportement au pliage à froid  (flexibilité)
	EN 1109 
	°C 
	-40
	
	

	Résistance au passage de l’air 
	EN 13859-2, point 4.3.4 
EN 12114
	m3/m2x h x 
50 Pa
	<0,004
	
	

	Etanchéité à l’air 
	Consigne du fabricant 
	- 
	Etanche à l’air
	
	

	Résistance à la pression  
hydrostatique 
	Consigne du fabricant 
	cm 
	-
	
	

	Résistance thermique 
	Consigne du fabricant 
	°C 
	-40 à +80
	
	

	Défauts apparents 
	EN 1850-2 
	- 
	Aucun
	
	




10 La performance du produit mentionné aux points 1 et 2 correspond à la performance  déclarée mentionnée au point 9: 
La responsabilité quant à l’établissement de cette déclaration des performances incombe  entièrement au fabricant mentionné au point 4. 
Signé pour et au nom du fabricant par: 
Rorschach, le 21.06.2013 
[image: ]
Ulrich Höing 
Directeur technique et développement, Ampack AG, Rorschach
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