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Fiche de données de sécurité 
selon OChim 2015 – RS 813.11 
Date d'impression : 18.10.2025 Numéro de version: 11 (remplace la version 10) Révision: 18.10.2025 
	RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de lasociété/l’entreprise




 
1.1 Identificateur de produit 
Nom du produit:  
Fixit 493 
Stabilisateur pour supports minéraux 
Unique Formula Identifier (UFI-Code):  
TDG0-S0A9-X000-7M16 
  
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Étape du cycle de vie  
C/PW Utilisation par les consommateurs / Utilisation étendue par les travailleurs professionnels 
Secteur d'utilisation  
SU19 Bâtiment et travaux de construction 
Catégorie du produit  
PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants 
Catégorie du procédé  
PROC10 Application au rouleau ou au pinceau 
PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles 
PROC19 Activités manuelles avec contact physique de la main 
Catégorie de rejet dans l'environnement  
ERC10a / ERC11a Utilisation étendue d’articles à faible rejet 
Catégorie de l'article  
AC0 Autre 
Emploi de la substance / de la préparation  
Couche - Produit pour une utilisation industrielle, professionnelle et privée pour application par couches sur des surfaces d'édifices. Veuillez renoncer à toute autre application.   
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité Producteur/fournisseur: 
FIXIT AG 
Im Schachen 416 
5113 Holderbank AG 
Suisse 
Tel. +41 (0)62 887 51 51 
Fax +41 (0)62 887 53 53 
info@fixit.ch 
fixit.ch 
Service chargé des renseignements:  
Section sécurité du produit (ouverture de l'usine en journée 8:00 - 16:00)  
  
1.4 Numéro d'appel d'urgence  
Centre d'information sur les poisons: +41/(0)44 - 251 51 51 [image: ]
Numéro d'appel d'aide (seulement en Suisse): 145 
Numéro d'appel d'aide européen: 112 
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	RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 
Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP. 
  
2.2 Éléments d'étiquetage 
Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008  
Néant 
Pictogrammes de danger  
Néant 
Mention d'avertissement  
Néant 
Mentions de danger  
Néant 
Conseils de prudence  
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. 
  
2.3 Autres dangers  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
PBT: 
Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de plus de 0,1%, qui sont classés comme persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT). 
vPvB: 
Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de plus de 0,1%, qui sont classés comme très persistants et très bioaccumulables (vPvB).




	RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
3.1 Caractérisation chimique: Substances  
Pour ce produit, il s'agit d'un mélange. 
3.2 Caractérisation chimique: Mélanges 
Description: 
Mélange de dispersion de liants, de substances de remplissage non dangereuses 
  
Composants dangereux:  
CAS: 1312-76-1 
Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) 
5 - 10% 
EINECS: 215-199-1 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 
REACH: 01-2119456888-17 
Limites de concentration spécifiques: 
Skin Irrit. 2; H315: C ≥40 % 
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 40 % 
STOT SE 3; H335: C ≥ 75 % 
D'autres composants (>20%): 
CAS: 7732-18-5 
Eau 50 - < 100% 
EINECS: 231-791-2 
REACH: ¹ 
(Suite page 3) 
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Indications complémentaires: 
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16. 
¹ Non soumis à enregistrement conformément à l' CE 1907/2006 L'annexe V (point 7) ou Articles 2.




	RUBRIQUE 4: Premiers secours 
4.1 Description des premiers secours 
[image: ]Premiers secours 
Remarques générales:  
Pour les premiers sauveteurs, il n'y a pas besoin d'équipement de protection individuel et spécifique. Les premiers sauveteurs doivent cependant éviter le contact avec le produit. 
Après inhalation: 
Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme. En cas de malaise, recourir à un traitement médical. Respiration artificielle dans le cas d'une respiration irrégulière ou d'un arrêt respiratoire. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. 
Après contact avec la peau:  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. Laver les habits avant une nouvelle utilisation. Nettoyer les souliers avant une nouvelle utilisation. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. 
Après contact avec les yeux:  
Ne pas frotter les yeux, sinon par l'effet de frottement des dégâts supplémentaires à l'œil peuvent apparaître. Enlever les lentilles de contact et rincer abondemment les yeux avec de l'eau pendant au moins 20 minutes. Si c'est possible, utiliser une solution isotonique (0,9% NaCl). Consulter toujours un médecin du travail ou un auculiste. 
Après ingestion: 
Ne pas contraindre la personne à vomir. Si la personne est consciente, rincer la bouche avec de l'eau et donner beaucoup d'eau à boire. Consulter un médecin ou la centrale téléphonique en cas d'intoxication. 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Les symptomes et les effets sond décrits dans les paragraphes 2 et 11. 
Risques  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Si on va chez le médecin, on devrait avoir cette fiche de données de sécurité avec soi.




	RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1 Moyens d'extinction 
Le mélange n'est pas inflammable ni comme il est livré ni dans sa forme mélangée. C'est pourquoi la mise en action des moyens d'extinction et anti-incendies à proximité d'un feu est à bien réfléchir. 
Moyens d'extinction:  
Le mélange n'est pas inflammable ni comme il est livré ni dans sa forme mélangée. C'est pourquoi la mise en action des moyens d'extinction et anti-incendies à proximité d'un feu est à bien réfléchir. (Suite page 4) 
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5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Le produit n'est ni explosif ni inflammable et n'agit pas sur d'autres matériaux comme propagateur de feu. Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés. 
5.3 Conseils aux pompiers 
Aucune mesure particulière n'est requise. Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations. Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.




	RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Respecter les indications de la limitation d'exposition, et mettre un équipement de protection (voir chapitre 8). 
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Eliminer la matière collectée conformément au règlement. 
6.4 Référence à d'autres rubriques 
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. 
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. 
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.




	RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau. Porter un vêtement personnel de protection. Mettre à disposition des possibilités de lavage/de l'eau pour se nettoyer les yeux et la peau. Les personnes, qui sont sujettes aux maladies cutanées ou à d'autres réactions cutanées d'hypersensibilité, ne doivent pas manipuler le produit. Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. 
Préventions des incendies et des explosions:  
Aucune mesure particulière n'est requise.  
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:  
Conserver hors de portée des enfants. Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés. 
Indications concernant le stockage commun:  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Autres indications sur les conditions de stockage:  
Protéger contre le gel. Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. 
Durée de conservation minimale:  
Stockage à une température (+5°C et jusqu’à +25°C): Voir les indications sur le bidon. 
Classe de stockage: 12 
(Suite page 5) 
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7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'autres informations importantes disponibles. 




	RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
8.1 Paramètres de contrôle 
Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail. 
DNEL 
1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) 
Oral Effet à long terme 0,74 mg/kg bw/d (Consomateur) 
Dermique Systémique - Effet à long terme 0,74 mg/kg bw/d (Consomateur) 
1,49 mg/kg bw/d (Travailleur) 
Inhalatoire Systémique - Effet à long terme 1,38 mg/m³ (Consomateur) 
5,61 mg/m³ (Travailleur) 
PNEC 
1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) 
Eau douce 7,5 mg/l (non spécifié) 
Eau de mer 1 mg/l (non spécifié) 
Sol mg/kg (non spécifié) 
no hazard identified 
Sédiments (Eau douce) mg/kg (non spécifié) 
no hazard identified 
Sédiments (Eau douce) mg/kg (non spécifié) 
no hazard identified 
Station d'épuration 348 mg/l (non spécifié) 
Composants présentant des valeurs limites biologiques:  
Néant 
Remarques supplémentaires:  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 8.2 Contrôles de l'exposition 
8.2.1. Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques  Sans autre indication, voir point 7. 
8.2.2. Equipement de protection individuel 
Mesures générales de protection et d'hygiène: 
Protection préventive de la peau avec une crème de protection. Eviter tout contact prolongé et intensif avec la peau. Eviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. 
Protection respiratoire:  
Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard (type FFP2 selon EN 149) 
(Suite page 6) 
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Protection des mains:  
Gants de sécurité résistant aux substances chimiques selon la norme européenne EN ISO 374 
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Contrôler l'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage. Une protection préventive de la peau en utilisant des produits protecteurs de la peau est recommandée. Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable. 
Matériau des gants: 
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation. 
Temps de pénétration du matériau des gants: 
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. 
Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés: Polychloroprène (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) 
Caoutchouc nitrile (épaisseur du matériau ≥ 0,35 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) caoutchouc butyle (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) 
Caoutchouc fluoré (épaisseur du matériau ≥ 0,4 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) Néoprène (épaisseur du matériau ≥ 0,5 mm ; temps de rupture ≥ 480 min) 
Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés: 
Gants non étanches aux liquides en tissu, cuir ou matériaux similaires. 
Protection des yeux:  
En cas de danger d'éclaboussure, utiliser des lunettes de protection fermées selon EN 166 
Protection du corps: 
[image: ]Vêtements de travail protecteurs  
Mesures de gestion des risques:  
Une instruction au collaborateur qui explique comment porter correctement les EPI est nécessaire pour assurer l'efficacité de la protection. 
8.2.3. Limitation et contrôle de l'exposition environnementale 
Eviter que le produit ne se répande dans la nature. Utiliser les restes ou les éliminer dans les règles de l'art.




	RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Indications générales 
État physique Liquide 
(Suite page 7) 
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Aspect: 
Forme: Liquide 
Couleur: Incolore 
Odeur: Douce 
Seuil olfactif: Non pertinent pour la sécurité 
valeur du pH à 20 °C: 9 - 11 
Changement d'état 
Point de fusion: ~ 0 °C (ISO 3016) 
Point d'ébullition: 100 °C 
Inflammabilité (solide, gazeux): La substance n'est pas inflammable. Point d'éclair Non applicable 
Température de décomposition: Non déterminé 
Propriétés comburantes: Néant 
Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif. 
Limites d'explosion: 
Inférieure: Non déterminé 
Supérieure: Non déterminé 
Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. Pression de vapeur à 20 °C: 23 hPa 
Densité et/ou densité relative 
Densité à 20 °C: 1,2 - 1,4 g/cm³ 
La taille des particules: 
Viscosité: 
Dynamique à 20 °C: > 500 mPas (DIN 53019) 
Solubilité dans/miscibilité avec 
l'eau: Entièrement miscible 
Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé 
Teneur en substances solides: 14 - 16 % 
Teneur en solvants: 
Solvants organiques: 0,4 % 
VOC sans eau (CE): 0,00 g/l 
VOC avec de l'eau (CE): 2,4 - 2,8 g/l 
VOC avec de l'eau (CE): 0,200 % 
VOCV (CH) 0,200 % 
9.2 Autres informations 
Informations concernant les classes de 
danger physique 
Substances et mélanges explosibles Néant 
Gaz inflammables Néant 
Aérosols Néant 
Gaz comburants Néant 
Gaz sous pression Néant 
Liquides inflammables Néant 
Matières solides inflammables Néant 
Substances et mélanges autoréactifs Néant 
Liquides pyrophoriques Néant 
Matières solides pyrophoriques Néant 
Matières et mélanges auto-échauffants Néant 
Substances et mélanges qui dégagent des 
gaz inflammables au contact de l’eau Néant 
Liquides comburants Néant 
Matières solides comburantes Néant 
Peroxydes organiques Néant 
Substances ou mélanges corrosifs pour les 
métaux Néant 
(Suite page 8) 
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Explosibles désensibilisés Néant




	RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
10.1 Réactivité  
Aucune réaction dangereuse connue.  
10.2 Stabilité chimique 
Le produit est stable aussi longtemps qu'il est stocké dans les règles de l'art et dans un endroit sec. 
Décomposition thermique/conditions à éviter: 
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.  
10.3 Possibilité de réactions dangereuses  
Aucune réaction dangereuse connue.  
10.4 Conditions à éviter  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
10.5 Matières incompatibles  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
10.6 Produits de décomposition dangereux  
Pas de produits de décomposition dangereux connus.  
Durée de conservation minimale:  
Stockage à une température (+5°C et jusqu’à +25°C): Voir les indications sur le bidon. 
Indications complémentaires: 
Pas d'autres informations importantes disponibles. 




	RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
Le produit n’a pas été examiné. L’affirmation provient des caractéristiques des composants simples. 
Toxicité aiguë:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.   
Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: 
1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) 
Oral LD₅₀ > 5.000 mg/kg (Les rats) 
Dermique LD₅₀ > 5.000 mg/kg (Les rats) 
  
Autres indications (sur la toxicologie expérimentale):  
1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) 
Effet d'irritation de la peau OECD 404 (skin) (Les lapins) 
slightly irritating 
Effet d'irritation des yeux OECD 405 (eye) (Les lapins) 
not irritating 
Sensibilisation OECD 406 (sensitization) (Cochon d'inde) 
not sensitising 
Effet primaire d'irritation: 
De la peau:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. (Suite page 9) 
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Des yeux:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Sensibilisation:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Mutagénicité sur les cellules germinales:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Cancérogénicité:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité pour la reproduction:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT SE):  Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT RE):  Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Danger par aspiration:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Les expériences pratiques  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
Les remarques générales  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
11.2 Informations sur les autres dangers 
Propriétés perturbant le système endocrinien 
55406-53-6 Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle Liste II




	RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
12.1 Toxicité 
Le produit n’a pas été examiné. L’affirmation provient des caractéristiques des composants simples. 
  
Toxicité aquatique: 
1312-76-1 Acide silicique, sel de potassium (M/M > 3,2) 
LC₅₀ (48h) > 146 mg/l (Ide - leuciscus idus) 
EC₅₀ > 146 mg/l (Puce d'eau - daphnia) 
EC₀ > 348 mg/l (Bactéries - pseudomonas putidas) 
EC₅₀ (72h) 207 mg/l /biomass (Algue - scenedesmus subspicatus) 
12.2 Persistance et dégradabilité  
Une partie des composants est biodégradable. 
12.3 Potentiel de bioaccumulation  
Pas d'autres informations importantes disponibles. 
12.4 Mobilité dans le sol  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 
PBT: 
Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de 0,1% ou plus qui sont classés comme persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT). 
(Suite page 10) 
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vPvB: 
Cette substance / ce mélange ne contient pas de composants à des concentrations de 0,1% ou plus, qui sont classés comme très persistants et très bioaccumulables (vPvB). 
12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien 
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11. 
12.7 Autres effets néfastes 
Littérature  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
Effets écotoxiques: 
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
Comportement dans les stations d'épuration:  
Pas d'autres informations importantes disponibles.  
Autres indications écologiques: 
Indications générales: 
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant 
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.




	RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 
Recommandation:  
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Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale. 
  
Catalogue européen des déchets 
08 01 12 Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 15 01 02 Emballages en matières plastiques 
Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) 
  
08 01 12 Déchets de peintures et de vernis, autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 15 01 02 Emballages en matières plastiques 
  
15 01 02 pour des emballages libres de restes 
  
Emballages non nettoyés 
Recommandation: 
Evacuation conformément aux prescriptions légales. 
Seuls les emballages complètement vides peuvent être recyclés. 
(Suite page 11) 
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	(Suite de la page 10) 
Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage




	RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
14.1 Numéro ONU 
ADR, ADN, IMDG, IATA Néant 
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU 
ADR, ADN, IMDG, IATA Néant 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport 
ADR, ADN, IMDG, IATA 
Classe Néant 
14.4 Groupe d'emballage 
ADR, IMDG, IATA Néant 
14.5 Dangers pour l'environnement 
Marine Pollutant: Non 
14.6 Précautions particulières à prendre par 
l'utilisateur Non applicable 
14.7 Transport en vrac conformément à 
l'annexe II de la convention Marpol et au 
recueil IBC Non applicable 
"Règlement type" de l'ONU: Néant




	RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement 
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. 
822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes ne sont pas applicables. 
822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables. 
Directive 2004/42/CE 
IIA(g) 30 - Le produit contient < 30 g/l COV (voir chapitre 9) 
Type de produit: PEINTURES ET VERNIS 
 • Sous-catégorie de produits: Impressions 
 · Revêtements En Phase Aqueuse, Valeur limite: 30 g/l 
Directive (UE) 2012/18 
Substances dangereuses désignées - ANNEXE I :  
Aucun des composants n’est compris. 
RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII :  
Informations complémentaires concernant l’entrée 78 
Le produit ne contient pas de microplastiques polymères synthétiques >0,01% conformément à la directive CE 2055/2023. 
(Suite page 12) 
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	(Suite de la page 11) 
Réglement (CE) N° 649/2012 
Annexe I - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l’octroi d’une licence en vertu de l’article 5, p. 3) Aucun des ingrédients n'est présent 
Annexe II - PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SIGNALEMENT  Règlement (CE) 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues 
Aucun des composants n’est compris. 
Prescriptions nationales: 
Classe de pollution des eaux:  
Classe B (Classification propre): Peu polluant 
Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction:  
·Règlement (CE) No. 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission 
·Règlement (UE) No. 878/2020 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 
·Règlement (CE) No. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 
·Règlement (CE) No. 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets 
·Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses - Ordonnance sur les produits chimiques OChim (813.11) 
·Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux - Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim (814.81) 
·Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2) 
·Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils OCOV (814.018) ·Ordonnance sur la protection de l'air OPair (814.318.142.1) 
·Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM (814.012) 
·Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (814.610.1) 
·Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles - Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA (832.30) 
·Valeurs limites d'exposition aux postes de travail SUVA (VME/VLE, VBT valeurs admissibles pour agents physiques) 
·Règlement (UE) No. 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides 
VOC (CE) 0,200 % 
VOCV (CH) 0,200 % 
(Suite page 13) 
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	(Suite de la page 12) 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 




	RUBRIQUE 16: Autres informations 
Les raisons du changement:  
  
* Données modifiées par rapport à la version précédente. 
Phrases importantes:  
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
Conseils pour les instructions:  
Des formations complémentaires qui vont plus loin que les instructions données par rapport à des activités avec des substances dangereuses ne sont pas nécessaires. 
  
Service établissant la fiche technique:  
Section sécurité du produit (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com) 
Contact:  
Dr. Klaus Ritter  
  
Abréviations et acronymes:  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ICAO: International Civil Aviation Organisation 
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/ Germany) 
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties 
vPvB: very persistent, bioaccumulatice properties 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
DOT: US Department of Transportation 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2 
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2 
Plus d'informations:  
Les données contenues dans ces feuilles de données de sécurité décrivent les exigences en matière de sécurité et se basent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne sont pas une garantie des caractéristiques du produit. Les lois existantes, règles et prescriptions, même celles qui ne sont pas mentionnées dans ces feuilles doivent être respectées par le destinataire de nos produits et cela sous sa propre responsabilité. 
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