DONNÉES TECHNIQUES [image: ][image: ]
ET LE MANUEL D'APPLICATION 
EN 998-1 : 2018 
COLLE BIO EN PÂTE 2 COMPOSANTS [image: ]
(13 GP glue) 
GORDILLO'S BIO PASTA 2C GLUE est composé d'un mélange de c h a u x grasse obtenue par  le processus de cuisson de calcaire maigre dans un four à bois millénaire et de trempe par  immersion, avec des agrégats siliceux et dolomitiques, de la fibre de cellulose et de la colle. 
Excellente performance sous la céramique et la pierre naturelle. 
Rendement : 1kg/m2 à 1 mm d'épaisseur 
Densité apparente du mortier sec durci : 1750 +/- 50kg/m3 
Taille des agrégats : 0 - 0,5 mm 
INDICATIONS POUR L'APPLICATION : 
SES PROPRIÉTÉS LUI PERMETTENT D'ÊTRE  UTILISÉ POUR : 
• Revêtements sur plâtre pointillé, plaques de plâtre,  plâtre, etc. 
• Revêtement pour la restauration et la  
réhabilitation. 
• Pont articulé. 
• Systèmes SATE. 
• Adhésif ou revêtement dans les zones humides. • Adhésif pour carreaux de sol et de mur. 
• Capacité de nivellement élevée pour tous  les types de substrats capables.
PROPRIÉTÉS : 
✓ Il absorbe le CO2 dans son processus de durcissement. ✓ La chaux a des propriétés fongicides et bactéricides. ✓ Préparation du support. 
✓ Malléable lors de l'application. 
✓ Haute résistance mécanique tout en conservant sa  flexibilité. 
✓ Bonne adhérence et thixotropie. 
✓ Pas de teneur en sels solubles. 
✓ Très respirant. 
✓ Imperméable et perméable à la vapeur d'eau. ✓ Faible conductivité thermique. 
✓ Résistant au feu. 
La température ambiante et celle du support pendant  l'application ne doivent pas être inférieures à 5ºC et  supérieures à 35ºC. 
Préparation du support : 
• Nettoyer le support en éliminant toute trace de  poussière, de liquide, d'écailles, de résidus  
d'efflorescence, etc. 
• Humidifier le support un jour avant avec de l'eau non  pressurisée pour éviter un manque d'adhérence et des  fissures. 
• Si le support est sec, humidifier la surface sans la saturer  d'eau à l'aide d'un pulvérisateur. 
Exécution : 
• Mélanger le contenu du composant 1 avec le composant 2,  dans cet ordre. 
• Pétrir jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Si l'on  obtient une pâte très dense, ajouter de l'eau en petites  proportions afin de ne pas saturer le produit. 
• En fonction de l'utilisation finale du produit, il est recommandé : 
⮚ Utilisation d'ADHÉSIFS : il est recommandé  
d'appliquer le produit à l'aide d'une truelle  
dentelée pour l'incorporation ultérieure de 
les sols et les carrelages. 
⮚ Utilisation comme pont de jonction : il est  
recommandé de l'appliquer à l'aide d'une truelle  
dentelée pour recevoir un enduit ultérieur ou une  
couche de peinture. 
en cas de revêtement final, talocher la surface. 
⮚ Utilisation comme REVÊTEMENT : Il est  
recommandé d'appliquer une première couche  
semi-fluide, puis des couches successives. 
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Finition : 
Dans les environnements où les températures sont élevées, il est  conseillé de mouiller la surface en pulvérisant de l'eau (jamais en  l'arrosant) pour une carbonatation contrôlée. 
Dans les environnements froids ou présentant des risques de gel  et de pluie, il est conseillé de couvrir la zone de travail avec des  bâches de protection, en laissant de la place pour la  carbonatation du mortier. 
POUR VOTRE SÉCURITÉ : 
• Ce produit peut être irritant pour la peau, les  yeux et les voies respiratoires. Si tel est le cas,  rincer abondamment à l'eau pendant 15  minutes. 
• L'utilisation de mesures de protection telles  que des gants, des lunettes ou un masque est  recommandée. 
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Produit ininflammable. 
*REMARQUE IMPORTANTE : les mortiers de chaux ne doivent pas être utilisés en tant qu'engrais. 
mouillés ou arrosés une fois qu'ils sont en place. Cela affaiblit leur  structure et nuit à leur ancrage dans le substrat, ce qui entraîne  leur affaissement et leur sablage. 
Il est important de noter que le durcissement d'un mortier de  
*Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du  produit.
chaux se fait par absorption de CO2.Avertissement : Les instructions et prescriptions données  sont le résultat de l'expérience, de tests internes et de notre  
savoir-faire. Avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit  
PRÉSENTATION : 
Conditionnement : Composant 1 (Cube de chaux en pâte vieillie  x 5 kg) + Composant 2 (Sac de granulats x 13 kg) 
Couleur naturelle : blanc écru 
STOCKAGE : 
Conserver dans leur emballage d'origine, convenablement  fermé, à l'abri du gel et éviter l'exposition directe à la lumière du  soleil et à l'eau. 
Durée maximale de stockage : 1 an 
OUTILS 
déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu e t assume  toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. 
Ces recommandations n'impliquent aucune garantie. Les  garanties du produit sont limitées  aux défauts de fabrication. 
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Truelle 
denteléeTruelle en acier 
lisseSupports en 
polystyrène 
Entreprise partenaire de : Entreprise accréditée par : 
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Truelle en acier inoxydable. 
Palaustre Atomiseur 
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