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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
(Conformément au règlement (UE) 2020/878 et au règlement CLP (CE) n° 1272/2008.)


Dernière mise à jour: 14.04.26


	ESTUCAL
Enduit stuqué lisse ou fin à finition talochée, destiné aux applications de revêtement.
	
	
COMCAL NATURAL, S.L
Av. CAN BORDOLL, 55. Nau 2. 
P.I. Can Roqueta. Sabadell (Barcelona)
+34 93 729 42 54
comercial@com-cal.com





RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L’ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit:		COM-CAL ESTUCAL
Nom commercial:	                    COM-CAL ESTUCAL                       
UFI:                                                    7Q00-X0U1-Y00G-3JY5

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Stuc minéral en poudre à base de chaux aérienne hydratée (CL-90S), de granulats minéraux sélectionnés et de pouzzolane naturelle, destiné aux enduits décoratifs et aux couches de finition.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:		COMCAL NATURAL, S.L.
Adresse:		Av. CAN BORDOLL, 55 Nau 2 P.I. Can Roqueta 
Ville:		SABADELL
Province:		BARCELONA
Contact:		+34 93 729 42 54
E-mail:		comercial@com-cal.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence

+34 915 620 420 – URGENCES TOXICOLOGIQUES UNIQUEMENT (disponible 24h)
112 – NUMÉRO D’URGENCE

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP):
	


	Classe de danger
	Catégorie de danger
	Mentions de danger

	Irritation cutanée
	2
	H315: Provoque une irritation cutanée

	Lésions oculaires graves
	1
	H318: Provoque de graves lésions des yeux

	Irritation des voies respiratoires
	3
	H335: Peut irriter les voies respiratoires











2.2 Éléments d’étiquetage de la substance ou du mélange
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H318: Provoque de graves lésions des yeux
H315: Provoque une irritation cutanée
H335: Peut irriter les voies respiratoires

Conseils de prudence:

· P102: Tenir hors de portée des enfants.
· P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection ainsi qu’un équipement de protection des yeux et du visage.
· P305+P351+P338+P310: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer le rinçage. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
· P302+P352+P333+P313: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin.
· P261+P304+P340+P312: Éviter de respirer les poussières. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’air frais et la maintenir dans une position confortable pour la respiration. Consulter un médecin en cas de malaise persistant.
· P501: Éliminer le contenu du récipient dans un point de collecte des déchets agréé.

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne répond pas aux critères PBT de l’annexe XIII du règlement REACH.

Cette substance/ce mélange ne répond pas aux critères vPvB de l’annexe XIII du règlement REACH.

Le mélange ne contient aucune substance PBT/vPvB à une concentration ≥ 0,1 %, évaluée conformément à l’annexe XIII du règlement REACH.

Le mélange ne contient aucune substance inscrite sur la liste établie conformément à l’article 59(1) en raison de propriétés perturbant le système endocrinien. Aucune propriété perturbant le système endocrinien n’a été identifiée conformément aux critères établis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission et le règlement (UE) 2018/605 de la Commission à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 %.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

[bookmark: _heading=h.i5c5crdsmwvi]3.1 Substances

Sans objet.

[bookmark: _heading=h.iec3w3548vts]3.2 Mélanges

	Composants
	Nº CAS
	% en poids
	Selon le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)

	Granulats calcaires et siliceux sélectionnés
	Divers
	> 75 %
	Non classé

	Hydroxyde de calcium
	1305-62-0
	> 15 %
	H318: Provoque de graves lésions des yeux
H315: Provoque une irritation cutanée
H335: Peut irriter les voies respiratoires

	Pouzzolane naturelle extra-fine
	15123-81-6
	< 5 %
	Non classé

	Autres additifs organiques et inorganiques
	Divers
	< 2 %
	Non classé ou présent à une concentration non pertinente



RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

4.1 Description des mesures de premiers secours

· Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l’eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En raison de la classification H318, une consultation ophtalmologique est obligatoire et doit être prioritaire.
· Contact avec la peau: Retirer les vêtements contaminés. Laver la zone affectée avec un savon doux et de l’eau. En cas de persistance de l’irritation ou d’apparition de lésions, consulter un médecin.
· Inhalation: Transporter la personne à l’air frais et la maintenir au repos dans une position permettant une respiration confortable. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.
· Ingestion: Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche avec de l’eau. Si la personne est consciente, lui faire boire de l’eau. Consulter immédiatement un médecin.
[bookmark: _heading=h.ki8as2ulp8ip]4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

· Contact avec les yeux: Le contact direct avec la poudre sèche ou le produit humide peut provoquer de graves lésions oculaires (H318). Les symptômes incluent rougeur, douleur intense, larmoiement excessif, vision trouble et gonflement. Dans les cas graves, l’exposition peut entraîner des brûlures chimiques, des ulcérations ou des lésions permanentes de la cornée pouvant provoquer une perte de vision.
· Contact avec la peau: Peut provoquer une irritation cutanée (H315), se manifestant par des rougeurs, sécheresse, démangeaisons, sensation de brûlure ou desquamation. Un contact prolongé ou répété avec le produit humide ou avec les poussières sur une peau sensible ou lésée peut provoquer une dermatite, des brûlures chimiques ou des lésions caustiques en raison de sa forte alcalinité.
· Inhalation: L’inhalation de poussières peut provoquer une irritation des voies respiratoires (H335). Les symptômes comprennent toux, irritation de la gorge, éternuements et gêne respiratoire légère et transitoire. Le risque d’irritation augmente avec la concentration et la durée d’exposition aux poussières.
· Ingestion: Une ingestion accidentelle peut provoquer une irritation et une sensation de brûlure au niveau de la bouche, de l’œsophage et du tractus gastro-intestinal. Les symptômes peuvent inclure douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhées. L’ingestion de grandes quantités peut entraîner des effets corrosifs importants et des lésions tissulaires en raison de la forte alcalinité du produit.
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

· Une irrigation immédiate des yeux sur le lieu d’exposition est nécessaire. Une évaluation médicale par un spécialiste est indispensable afin d’exclure toute lésion cornéenne permanente.
RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés: Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse résistante aux alcools, une poudre chimique sèche ou du dioxyde de 
carbone (CO₂).

Moyens d’extinction inappropriés: Éviter l’utilisation de jets d’eau à haute pression, car ils peuvent disperser le produit et favoriser la propagation de
l’incendie.

5.2 Dangers particuliers résultant du mélange

Bien que le mélange ne soit pas inflammable dans des conditions normales d’utilisation, en cas d’incendie et d’exposition à des températures élevées, les composants organiques peuvent subir une décomposition thermique en générant des produits de combustion dangereux tels que: 

· Monoxyde de carbone (CO)
· Dioxyde de carbone (CO₂)
· Hydrocarbures non identifies
· Fumées noires denses

L’inhalation de ces produits de combustion peut être nocive pour la santé.
[bookmark: _heading=h.guynzg3n6g1b]5.3 Conseils aux pompiers

En cas d’incendie à proximité du produit:

· Porter un équipement de protection individuelle approprié, notamment un appareil respiratoire isolant autonome et des vêtements de protection contre le feu.
· Éviter l’inhalation des fumées et vapeurs générées lors de la combustion.
· Rester placé dans le sens du vent afin d’éviter l’exposition aux produits de combustion.
· Refroidir les récipients exposés au feu avec de l’eau pulvérisée afin d’éviter leur rupture et la propagation de l’incendie.

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1 Pour les personnes n’intervenant pas directement

· Éviter tout contact direct avec le produit, notamment avec les yeux et la peau.
· Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité en cas de risque de projection.
· En cas de surfaces humides, rester vigilant : le produit peut former un film glissant.
· Assurer une ventilation suffisante dans les zones confinées en cas d’accumulation de poussières ou de vapeurs.

6.1.2 Pour les intervenants d’urgence

· Aucune procédure spécifique n’est nécessaire au-delà du port de gants et de lunettes de protection appropriés.
· Aucune formation de vapeurs dangereuses n’est attendue ; toutefois, en cas d’accumulation importante dans des espaces confinés, une protection respiratoire peut être envisagée.

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement

· Éviter tout rejet direct dans les réseaux d’assainissement ou les cours d’eau.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

· En cas de déversement, délimiter la zone et récupérer le produit à l’aide d’un matériau absorbant non réactif (sable, terre, sciure).
· Ne pas utiliser d’eau pour évacuer le produit vers les canalisations.
· Nettoyer les résidus avec de l’eau chaude et un détergent neutre.
· Éliminer les déchets conformément à la rubrique 13.
[bookmark: _heading=h.jhz1o6xxlp]6.4 Référence à d’autres rubriques

· Pour l’équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.
· Pour l’élimination des déchets, voir rubrique 13.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

[bookmark: _heading=h.tv8wsecfemaf]7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

· Éviter tout contact prolongé avec la peau et les yeux.
· Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de grandes quantités ou lors d’applications par projection.
· Respecter les recommandations de la rubrique 8 concernant les équipements de protection individuelle.
· Nettoyer les déversements conformément à la rubrique 6.3.
· Il est recommandé d’appliquer le produit dans des zones correctement ventilées.

7.1.1 Mesures de prévention contre l’incendie

Aucun risque important d’incendie n’est attendu, mais le produit peut brûler en présence d’une flamme nue. Tenir éloigné des sources de chaleur, étincelles et flammes nues.

7.1.2 Mesures pour prévenir la formation de particules en suspension et de poussières

Des poussières peuvent être générées lors des opérations de vidage, de mélange et de malaxage. Il est recommandé d’effectuer le mélange mécanique dans des récipients fermés ou d’utiliser une ventilation aspirante localisée au point d’émission. En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée (filtre P2 ou P3).

7.1.3 Mesures de protection de l’environnement

· Éviter les rejets dans les réseaux d’assainissement ou les masses d’eau.
· Collecter les produits déversés et éliminer les déchets conformément à la rubrique 13.

7.1.4 Mesures générales d’hygiène au travail

· Se laver les mains après manipulation.
· Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.
· Maintenir le produit hermétiquement fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

· Stocker dans son emballage d’origine hermétiquement fermé, dans un endroit frais, sec et protégé du rayonnement solaire direct.
· Ne pas exposer à des températures extrêmes (de préférence entre 5 et 30 °C).
· Éviter le gel, car il peut affecter la stabilité de l’émulsion.
· Tenir hors de portée des enfants et des animaux.








RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

[bookmark: _heading=h.js7dm5qdbhaz]8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP 2025):

	Composant
	VLEP-TWA (fraction respirable)
	VLEP-TWA (fraction inhalable)

	Chaux hydraulique naturelle (NHL)
	3 mg/m³
	10 mg/m³


[bookmark: _heading=h.2pxjggp8z9gy]
8.2 Contrôles de l’exposition

8.2.1 Contrôles techniques appropriés

· Utiliser le produit dans des zones correctement ventilées.
· Lors d’une application par projection ou dans des espaces confinés, il peut être nécessaire d’améliorer la ventilation générale ou d’utiliser une aspiration localisée.
· Éviter tout contact prolongé avec la peau et l’inhalation d’aérosols lors d’une application par temps chaud.

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

· Protection respiratoire: Non requise dans les conditions normales d’utilisation. En cas d’application par projection, l’utilisation d’un masque filtrant approprié (par exemple de type A) est recommandée.

· Protection de la peau: Porter des gants de protection résistants (par exemple en nitrile) en cas de contact prolongé ou répété. Pour les applications industrielles ou les manipulations prolongées, porter des vêtements de travail appropriés.

· Protection des yeux: Dans les applications professionnelles ou industrielles, le port de lunettes de sécurité est recommandé en cas de risque de projections.

8.2.3 Contrôles d’exposition environnementale
Air: aucune émission dangereuse n’est attendue dans les conditions normales d’utilisation.
Eau: éviter le rejet du produit dans les réseaux d’assainissement ou les cours d’eau. En cas de déversement, suivre les instructions de la rubrique 6.
Sol: aucune mesure spécifique n’est nécessaire, bien que les rejets inutiles doivent être évités.

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) État physique : Solide
b) Couleur : Blanc cassé
c) Odeur : Inodore ou légère odeur minérale
d) Point de fusion / point de congélation : Sans objet
e) Point d’ébullition : Sans objet
f) Inflammabilité : Sans objet
g) Limites d’explosivité : Sans objet
h) Point éclair : Sans objet
i) Température d’auto-inflammation : Sans objet (non pyrophorique)
j) Température de décomposition : Non déterminée
k) pH : Alcalin (environ 12–13 en solution aqueuse à 20 °C)
l) Viscosité : Sans objet
m) Solubilité dans l’eau : Partiellement soluble dans l’eau
n) Coefficient de partage n-octanol/eau : Sans objet
o) Pression de vapeur : Sans objet
p) Masse volumique apparente : 1 106 kg/m³
q) Densité de vapeur : Sans objet
r) Caractéristiques des particules : Poudre minérale ; distribution granulométrique approximative de 0,1–2 mm

9.2 Autres informations

9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique

En raison de son pH élevé (>12), le contact avec le produit humide peut avoir un effet corrosif sur les métaux, notamment l’aluminium et autres alliages légers.

9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité

Forte réserve alcaline.

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Réagit de manière exothermique avec l’eau, en s’hydratant et en durcissant de façon irréversible.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales de stockage à sec.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réaction exothermique violente avec les acides forts. En présence d’humidité, réagit avec l’aluminium et le laiton en libérant de l’hydrogène (gaz inflammable).

10.4 Conditions à éviter

Exposition à l’humidité et contact prolongé avec l’air (provoque la carbonatation et une perte de qualité).

10.5 Matières incompatibles

Acides forts et agents oxydants puissants.

10.6 Produits de décomposition dangereux

À des températures supérieures à 580 °C, le produit se décompose en libérant de l’eau et en formant de l’oxyde de calcium (substance corrosive).



RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

a) Toxicité aiguë : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis (DL₅₀ orale estimée > 2 000 mg/kg).
b) Corrosion cutanée / irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée (catégorie 2).
c) Lésions oculaires graves / irritation oculaire : Provoque de graves lésions des yeux (catégorie 1).
d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
e) Mutagénicité sur les cellules germinales : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
f) Cancérogénicité : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
g) Toxicité pour la reproduction : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique : Peut provoquer une irritation des voies respiratoires (catégorie 3).
i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
j) Danger par aspiration : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

[bookmark: _heading=h.i9ifxk5lr4jb]12.1 Toxicité

Un rejet accidentel dans les milieux aquatiques provoque une augmentation brutale du pH, pouvant être létale pour les organismes aquatiques.

12.2 Persistance et dégradabilité

Non biodégradable en raison de sa nature inorganique. Le produit est progressivement neutralisé par carbonatation atmosphérique.

12.3 à 12.5 Évaluation de la bioaccumulation, de la mobilité et des propriétés PBT/vPvB

Non pertinent ou ne répond pas aux critères, les substances étant des matériaux minéraux inertes.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de composants présentant des propriétés perturbant le système endocrinien à des concentrations ≥ 0,1 %.

12.7 Autres effets néfastes

Sans objet.

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

L’élimination doit être effectuée conformément à la législation nationale et européenne applicable.
· Code du Catalogue Européen des Déchets (CED) :
17 01 06* (Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses).


RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Classification

Le produit n’est pas soumis aux réglementations internationales relatives au transport des marchandises dangereuses (ADR, RID, IMDG, IATA).

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières en matière de sécurité, de santé et d’environnement

· Règlement (UE) 2020/878 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).
· Règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (CLP).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été réalisée pour ce mélange.

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

[bookmark: _heading=h.t7uoj6yyp6ay]16.1 Abréviations et acronymes

CAS: 		Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society
VLEP-TWA: 	Valeur limite d’exposition professionnelle – moyenne pondérée dans le temps
CLP: 		Classification, Étiquetage et Emballage
SGH (GHS): 	Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques
DNEL: 		Dose dérivée sans effet
PNEC: 		Concentration prédite sans effet

[bookmark: _heading=h.cttflbepaymp]16.2 Note technique

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état actuel des connaissances de COM-CAL NATURAL SL à la date d’émission. Ce document ne constitue pas une garantie des propriétés du produit ni une relation contractuelle juridique. Il appartient à l’utilisateur de respecter les réglementations locales applicables en matière de santé et de sécurité.

Revisión: 15/05/2025
Versión 1.4
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