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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
(REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 305/2011)  
Nº9 M. REVOCO  
1. Código de identificación única del producto tipo:  
9 - Revoco Cal Inyección - GP  
1.1 Tipo producto: Mortero seco para revoco/enlucido predosificado, diseñado para uso  corriente (GP).  
1.2 Nombre comercial: Mortero de Cal Inyección 
2. Usos previstos:  
Mortero para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de  conglomerantes inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en  muros, pilares y tabiques.  
3. Fabricante:  
GORDILLO´S CAL DE MORÓN S.L.U.Carretera Morón-Montellano km,5  41530 Morón de la Frontera (Sevilla)  
C.I.F.: B 90386533 Teléfono: 955957006  
e-mail: tecnico@gordilloscaldemoron.com  
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  Sistema 4  
5. Norma armonizada:  
UNE EN 998-1:2018 Morteros para revoco y enlucido  
6. Organismo Notificado:  
No es necesaria la intervención de un Organismo Notificado en el Sistema 4 de Evaluación y  Verificación de la Constancia de la Prestaciones.  
7. Las prestaciones declaradas se detallan en la página adjunta.  
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones  declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº  305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado.  
 Firma y sello empresa:  
Firmado por y en nombre del  [image: ]
fabricante por:  
 Gerente: Isidoro Gordillo Mesa  
En Morón de la frontera, 16 de marzo de 2022 
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Características esenciales Prestaciones  Reacción al fuego Clase A1  Resistencia a la compresión CS III  
Absorción de agua ≤ 3,6 kg/m2 * min0,5  Categoría: WC 0  
Permeabilidad al agua después de ciclos  
climáticos de acondicionamiento  (únicamente para los morteros para revoco  monocapa OC)  
Permeabilidad al vapor de agua  
NPD  
(valor tabulado) 5/20 μ  
Adhesión  ≥ 0,10 N/mm2  Forma de rotura: FP: A  
Adhesión después de ciclos climáticos de  
acondicionamiento (únicamente para los  morteros para revoco monocapa OC)  
Conductividad térmica/densidad  
NPD  
(Valor medio tabulado, P=50%) (λ10, seco) 0,47 W/mK  Conductividad térmica (únicamente, para  
los morteros revoco/enlucido para  aislamiento térmico)  
Durabilidad del mortero para revoco  monocapa OC (resistencia al  hielo/deshielo)  
Durabilidad para todos los morteros de  revoco/enlucido, excepto para el mortero  OC  
NPD  
NPD  
Evaluación basada en disposiciones  válidas en el lugar previsto de  utilización del mortero  
Sustancias peligrosas Ver ficha de seguridad anexa  Tiempo utilización Un año desde fabricación  Densidad del mortero seco endurecido 1350 ± 50 Kg/m3 
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