GORDILLOS. 
Gordillos : Une Matière Classée au Patrimoine de l'Humanité 
Origine Certifiée : Cal de Morón, Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO (2011). 
• Processus Unique: Cuisson artisanale au bois, extinction traditionnelle, long vieillissement. 
Chimie : Chaux aérienne calcique de haute pureté (CL 90-Q). 
• Philosophie : « Air Vivant >> - une structure moléculaire qui évolue avec le bâtiment. 
La fabrication artisanale garantit une structure cristalline et une plasticité impossibles à reproduire industriellement. 
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Comprendre le Liant : Aérienne (CL) ou Hydraulique (HL)? 
Chaux Aérienne (CL90) 
• Prise lente par carbonatation (absorption de CO2). 
• Retour à l'état de pierre calcaire. 
• 
Cycle du Carbone: Assainit l'air ambiant. 
• Priorité : Perméabilité et flexibilité. 
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Chaux Hydraulique (HL) 
• Prise initiale à l'eau. 
• Durcissement rapide. 
• Moins respirante, plus rigide. 
• Priorité : Dureté immédiate. 
CE 
CL 90-Q 
Pâte 
La chaux aérienne ne « sèche » pas, elle cristallise lentement en absorbant le CO2. C'est la respiration du mur. 
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Diagnostic des Pathologies: Le Triptyque de l'Humidité 
Sels 
(Chlorures, Sulfates) 
Water evaporates 
↑ 
Salts → Expansion → Spalling crystallize 
• Le Vecteur : Remontées capillaires et condensation. 
• L'Ennemi Invisible: Les Sels dissous. 
• Le Mécanisme : Cristallisation = Augmentation de volume = Éclatement. 
• Erreur de Diagnostic: Bloquer l'eau déplace le problème plus haut. 
Remontées Capillaires 
L'humidité n'est pas le problème, c'est son blocage qui l'est. Il faut gérer le flux. 
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% Humidité 
La Réponse Technique : Le Mortier Drainant 
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Principe Actif : Macroporosité élevée. 
• Performance: Vitesse d'évaporation supérieure (voir graphique). 
• Action Sanitaire : Pompe d'extraction naturelle de l'humidité. 
• Composition: Chaux aérienne CL90 sans COV 
Le mortier drainant accélère l'évaporation avant que les sels ne dégradent le support. 
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Préparation des Fonds: La Règle de Compatibilité 
Nettoyage Support propre, sans poussière ni parties friables. 
Layering 
Régularisation 
Combler les 
manques pour éviter 
la condensation. 
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Consolidation 
Eau de Chaux ou 
minéralisant sur 
supports pulvérulents. 
Gordiflos 
Bio Paate 
Humidification 
Saturation la veille 
(support humide 
non ruisselant). 
« Le mou sur le dur ». On ne pose jamais une chaux vivante sur un support mort ou sec. 
NotebookLM 
Études de Cas : Scénarios de Restauration 
Pisé / Adobe (Terre) 
Maçonnerie Saline 
Façade Historique 
www. 
O 
Consolidation au Jabelga fluide + terre du site. Création d'une croûte compatible chimique. 
Décroûtage total -> Mortier Drainant Gordillos. Finition respirante uniquement. 
Mortier de finition à la chaux 
grasse pour la flexibilité structurelle. 
Adaptez le mortier au support, jamais l'inverse. 
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Finitions Patrimoniales: Esthétique et Fonction 
Estuco (Pâte) 
Kratzputz 
Jabelga 
Toutes ces finitions conservent la perméabilité à la vapeur d'eau. 
• Estuco: Carbonatation 
• 
lente, aspect marbré. 
Kratzputz: Aspect 
rustique, robuste. 
• Jabelga: Boue de chaux 
garnissante, l'aspect 
authentique. 
La finition est la peau respirante du bâtiment. 
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Peintures à la Chaux : Une Cristallisation, pas un Film 
Nature: Chaux en pâte + pigments naturels. Sans résines. 
Mécanisme : Prise par carbonatation. Fixation chimique. 
Avantages: Bactéricide, réflecteur de lumière, microporeux. 
Application: A fresco (frais sur frais) ou sur support humidifié. 
Paints 
Badigeon 
Stucco 
Marmorino 
Tadelakt 
La peinture à la chaux ne se colle pas, elle fait corps avec le support. 
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Séquence Pratique : Le Geste Juste 
La chaux s'écoute et se ressent. 
Texture: Onctuosité de la chaux grasse CL90. 
Préparation : Le test de la goutte d'eau (support mat/humide). 
Application : Serrage à la truelle (ferrage). 
Gestion: 
Travail frais sur frais. 
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Erreurs Fatales: 
Les Interdits du Chantier 
NE JAMAIS ARROSER APRÈS POSE. 
L'eau détruit la structure en cours de carbonatation 
(sablage/coulures). 
X 
Application sur support sec (Grillage). 
XX 
X 
Mélange avec ciment ou plâtre. 
Application < 5°C ou > 35°C. 
Oubliez les réflexes du ciment. 
Arroser une chaux aérienne fraîche, c'est la détruire. 
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Synthèse : Les 8 Règles d'Or du Bâti Ancien 
1. Diagnostic avant produit. 
2.- Humidifier le support à saturation la veille. 
3.- Logique : Du plus dur au plus tendre. 
4.- Respiration: Pas de ciment, pas de résine. 
5.- Climat : Entre 5°C et 35°C, à l'abri du soleil. 
6.- Séchage : Ne jamais arroser après application. 
7.- Patience : Respecter le temps de carbonatation. 
8.- Matériau: Chaux vive (CL90) pour la flexibilité. 
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Gordillos Cal de Morón. 
