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ET LE MANUEL  
D'APPLICATION EN 459-1 : 2010 
MASTIC TILLEUL ANTIQUISÉ CL 90 S PL 
CL 90 S PL GORDILLO'S AGING PASTE LIME est une chaux grasse obtenue par  le processus de cuisson de pierres calcaires dans un ancien four à bois, puis  de trempe par immersion. [image: ]
Au cours du processus d'extinction par immersion dans l'eau, il se produit une  cristallisation parfaite des carbonates qui composent l'oxyde de calcium,  laissant entre ces cristaux de très fines couches interlaminaires d'eau  provoquées par l'extinction qui contribuent à rendre cette chaux plus  onctueuse, plus souple et plus malléable. Le calcaire est sélectionné dans la  carrière et sa pureté, jusqu'à 99 % de carbonate de calcium, lui confère ses  propriétés incomparables et sa couleur blanche naturelle caractéristique. 
Enfin, il est laissé à l'abandon dans des silos pour le processus de vieillissement. Rendement de chaulage : 0,214 L / mt2 
INDICATIONS POUR L'APPLICATION : 
Préparation du support : 
• Nettoyer le support en éliminant toute trace de poussière, de  
SES PROPRIÉTÉS LUI PERMETTENT D'ÊTRE  UTILISÉ POUR : 
• Production de mortiers. 
• Création ou réparation de stucs, de sgraffites et  d'autres arts, tant dans la restauration que dans la  construction et la conception de nouveaux  bâtiments. 
• -Rénovation intérieure et extérieure et  restauration de bâtiments emblématiques et  anciens. 
• Chaulage traditionnel ou peinture de surfaces, tant  à l'intérieur qu'à l'extérieur.
PROPRIÉTÉS : 
✓ Il absorbe le CO2 dans son processus de  
durcissement. 
✓ Machine projetable. 
✓ La chaux a des propriétés fongicides et bactéricides. ✓ Bonne adhérence et thixotropie. 
✓ Grande plasticité et malléabilité. 
✓ Faible rétrécissement. 
✓ Très respirant. 
✓ Imperméable et perméable à la vapeur  
d'eau. 
✓ Résistant au feu. 
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liquide, d'écailles, de résidus d'efflorescence, etc. 
• Les supports doivent être secs et exempts de toute impureté,  telle que peinture craquelée et non adhérente, moisissure,  algues, lichen, sels et contamination environnementale. 
• La surface à peindre doit être compacte et ferme. 
• Sinon, consolider avec du mortier de chaux. 
Exécution : 
• Il est recommandé de diluer la quantité de chaux à utiliser  avec de l'eau. La proportion d'eau (1:Chaux - 3 : Eau  
environ) varie en fonction de la densité de la chaux. 
• Pour le badigeonnage, il est recommandé d'appliquer une  première couche semi-fluide, puis des couches successives  de 1 mm d'épaisseur (dans des conditions climatiques  normales). 
• Pour la fabrication des mortiers, le dosage de la chaux varie  en fonction du type de mortier souhaité. 
• Pour la pulvérisation ou la vaporisation : 
⮚ Diluer la chaux avec de l'eau dans un rapport  
supérieur à 1 : chaux pour 5 : eau. 
La température ambiante et celle du support ne doivent pas être  inférieures à 7ºC et supérieures à 32ºC. Le support doit être sec. 
Finition : 
• Dans les environnements où les températures sont élevées, il  est conseillé de mouiller la surface en pulvérisant de l'eau  (jamais en l'arrosant) pour une carbonatation contrôlée. 
PRÉSENTATION : 
Conditionnement : seau x 4 L, seau x 15 L et fût x 250 kg. Couleur naturelle : blanc 
Chaux utile : ± 95 %. 
STOCKAGE : 
Conserver dans leur emballage d'origine, convenablement  fermé, à l'abri du gel et éviter l'exposition directe à la  lumière du soleil et à l'eau. 
Durée maximale de stockage : 1 an 
Il est important de noter que le durcissement d'un mortier de chaux se fait par absorption de CO2. 
Entreprise accréditée par : 
POUR VOTRE SÉCURITÉ : 
• Ce produit peut être irritant pour la peau, les  yeux et les voies respiratoires. Si tel est le cas,  
rincer abondamment à l'eau pendant 15  
minutes. 
• L'utilisation de mesures de protection telles  que des gants, des lunettes ou un masque est  
recommandée. 
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Produit ininflammable. 
*Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité du  produit.
Avertissement : Les instructions et prescriptions données  sont le résultat de l'expérience, de tests internes et de notre  savoir-faire. Avant d'utiliser le produit, l'applicateur doit  déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu e t assume  toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. 
Ces recommandations n'impliquent aucune garantie. Les  garanties du produit sont limitées  aux défauts de fabrication. 
Entreprise partenaire de : 
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