 [image: ]  [image: ]
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
(REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 305/2011)  
Nº2-CL 90-S  
1. Código de identificación única del producto tipo:  
Cal Cálcica Aérea Hidratada en Polvo: CL 90-S  
2. Usos previstos:  
Preparación de conglomerantes para morteros de albañilería, revoco y enlucido, para la  producción de otros productos para la construcción y para aplicaciones de ingeniería civil.  
3. Fabricante:  
GORDILLO´S CAL DE MORÓN S.L.U. Carretera Morón-Montellano km,5  41530 Morón de la Frontera (Sevilla)  
C.I.F.: B 90386533 Teléfono: 955957006  
e-mail: tecnico@gordilloscaldemoron.com  
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  Sistema 2+  
5. Norma armonizada:  
EN 459-1:2010 Cales para la Construcción  
6. Organismo Notificado:  
BUREAU VERITAS Nº 1035, ha emitido el certificado de conformidad de control de producción en  fábrica Nº 1035/CPR/ES122447, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la  planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión  y evaluación continua del control de producción en fábrica.  
7. Las prestaciones declaradas se detallan en la página adjunta.  
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de  prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el  Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado.  
 Firma y sello empresa:  
Firmado por y en nombre del fabricante por:  
Gerente: Isidoro Gordillo Mesa  
En Morón de la frontera, 3 de agosto de 2021 
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Características esenciales Prestaciones  
Resistencia a la compresión NPD  Tiempo de fraguado NPD  Contenido en aire NPD  CaO + MgO CL 90 (≥ 90%)  
MgO ≤ 5%, Cumple  
Contenido de componentes  
Dióxido de carbono (CO2) ≤ 4%, Cumple  
SO3 < 2%, Cumple  
Cal útil ≥ 80%, Cumple  Reactividad NPD  Estabilidad de volumen (Método alternativo) ≤ 20mm, Cumple  
R200µm ≤ 2mm, Cumple  
Tamaño de partículas  
R90µm ≤ 7mm, Cumple  
Distribución granulométrica NPD  Penetración > 10 mm y <50 mm, Cumple  Durabilidad NPD 
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