
	[image: Imatge que conté Font, Gràfics, negre, captura de pantalla

Pot ser que el contingut generat amb IA no sigui correcte.]
	[image: ]
	
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et au règlement (UE) 2020/878 de la Commission)


Dernière mise à jour: 24.04.26


	ADHEREFIX
Pont d’adhérence.
	
	
COMCAL NATURAL, S.L
Av. CAN BORDOLL, 55. Nau 2. 
P.I. Can Roqueta. Sabadell (Barcelona)
+34 93 729 42 54
comercial@com-cal.com





RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L’ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit:		COM-CAL ADHEREFIX
Nom commercial:	                    COM-CAL ADHEREFIX

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usages recommandés:
Pont d’adhérence en poudre (promoteur d’adhérence) conçu pour améliorer l’adhérence entre des supports minéraux ou faiblement absorbants et les revêtements ultérieurs, après mélange avec de l’eau.

Usages déconseillés:
Ne pas utiliser sur des supports instables, contaminés ou des surfaces contenant des graisses, des huiles ou des poussières. Ne convient pas comme revêtement de finition ni pour toute utilisation autre que celles recommandées sans évaluation technique préalable.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:		COMCAL NATURAL, S.L.
Adresse:		Av. CAN BORDOLL, 55 Nau 2 P.I. Can Roqueta 
Ville:		SABADELL
Province:		BARCELONA
Contact:		+34 93 729 42 54
E-mail:		comercial@com-cal.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence

+34 915 620 420 – URGENCES TOXICOLOGIQUES UNIQUEMENT (disponible 24h)
112 – NUMÉRO D’URGENCE

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Le mélange n’est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).

2.2 Éléments d’étiquetage

· Pictogrammes: Sans objet.
· Mention d’avertissement: Sans objet.
· Mentions de danger: Sans objet.


Conseils de prudence:

· P102: Tenir hors de portée des enfants.
· P264: Se laver soigneusement les mains après manipulation.
· P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection ainsi qu’un équipement de protection des yeux et du visage.
· P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.
· P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer le rinçage.
· P501: Éliminer le contenu du récipient dans un point de collecte des déchets agréé.

2.3 Autres dangers

Le mélange ne répond pas aux critères PBT ou vPvB conformément au règlement REACH.

Peut générer des poussières lors de la manipulation.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substances

Sans objet.

[bookmark: _heading=h.iec3w3548vts]3.2 Mélanges

	Composants
	Nº CAS
	% en poids
	Classification CLP (règlement (CE) n° 1272/2008)

	Carbonate de calcium
	1317-65-3
	75–85 %
	Non classé

	Épaississant cellulosique
	9004-65-3
	1–5 %
	
Non classé 

	Polymère vinylique
	Mixture
	
15-20 %
	
Non classé




RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

4.1 Description des mesures de premiers secours

· Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l’eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes. 
· Contact avec la peau: Laver à l’eau et au savon.
· Inhalation:  Transporter la personne à l’air frais et la maintenir au repos dans une position permettant une respiration confortable. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.
Ingestion: Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche avec de l’eau. Si la personne est consciente, lui faire boire de l’eau.


4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
· Contact avec les yeux: Le contact avec le produit sous forme de poudre ou après mélange avec de l’eau peut provoquer une légère irritation ou une gêne mécanique, telle que des rougeurs, des larmoiements ou une sensation de corps étranger.
· Contact avec la peau: Un contact prolongé ou répété peut provoquer une légère irritation ou un dessèchement de la peau chez les personnes sensibles.
· Inhalation: L’inhalation de poussières peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires, avec des symptômes tels que la toux ou une irritation de la gorge.
· Ingestion: L’ingestion accidentelle peut provoquer une légère gêne gastro-intestinale, telle que des nausées ou un malaise.

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés: Utiliser de l’eau pulvérisée, de la mousse résistante aux alcools, une poudre chimique sèche ou du dioxyde de 
carbone (CO₂).

Moyens d’extinction inappropriés: Tout moyen autre que ceux indiqués ci-dessus.
5.2 Dangers particuliers résultant du mélange

Le produit ne présente aucun risque d’inflammabilité ou d’explosion dans des conditions normales de stockage et d’utilisation.

En cas d’incendie dans l’environnement proche et d’exposition à des températures élevées, les faibles teneurs en composants organiques (polymère acrylique et dérivés de cellulose) peuvent subir une décomposition thermique, générant des gaz de combustion tels que:

· Monoxyde de carbone (CO)
· Dioxyde de carbone (CO₂)
· Traces de composés organiques volatils

Les composants minéraux (carbonate de calcium) sont stables, bien qu’à des températures très élevées ils puissent se décomposer en libérant du dioxyde de carbone (CO₂).

L’inhalation des fumées de combustion peut être irritante ou nocive pour la santé.

5.3 Advice for firefighters

En cas d’incendie à proximité du produit:

· Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés, y compris un appareil de protection respiratoire autonome si nécessaire.
· Éviter l’inhalation des fumées et des gaz générés lors de la combustion.
· Rester en amont du vent afin de réduire l’exposition aux produits de combustion.
· Éviter la dispersion des poussières lors des opérations de lutte contre l’incendie.
· Refroidir à l’eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur afin de prévenir leur détérioration.


RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1 Pour les personnes n’intervenant pas directement

· Éviter la formation et la dispersion des poussières.
· Éviter tout contact direct avec le produit, notamment avec les yeux.
· Porter des lunettes de protection et un masque anti-poussières en cas de formation de nuages de poussières.
· Éviter un balayage à sec énergique afin de prévenir la dispersion des particules dans l’air.

6.1.2 Pour les intervenants d’urgence

· Utiliser les équipements de protection appropriés, y compris une protection respiratoire (filtre P2) en présence de poussières.
· Éviter de générer des poussières en suspension dans l’air lors des opérations de nettoyage.

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement

· Éviter tout rejet direct dans les réseaux d’assainissement ou les cours d’eau.
· Éviter la dispersion du produit dans l’environnement.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

· Ramasser le produit à l’état sec par des moyens mécaniques (aspiration industrielle ou collecte manuelle).
· Éviter l’utilisation d’air comprimé.
· Placer le produit dans des récipients appropriés en vue de sa réutilisation ou de son élimination.
· Nettoyer les résidus avec de l’eau en évitant la formation d’eaux de ruissellement.

6.4 Référence à d’autres rubriques

· Pour l’équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.
· Pour l’élimination des déchets, voir rubrique 13.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

· Éviter la formation et l’accumulation de poussières.
· Éviter tout contact prolongé avec les yeux et la peau.
· Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés conformément aux indications de la rubrique  8.
· Manipuler dans des zones bien ventilées.

7.1.1 Mesures de prévention contre l’incendie

Aucun risque important d’incendie n’est attendu, mais le produit peut brûler en présence d’une flamme nue. Tenir éloigné des sources de chaleur, étincelles et flammes nues.





7.1.2 Mesures pour prévenir la formation de particules en suspension et de poussières

Des poussières peuvent être générées lors des opérations de vidage, de mélange et de malaxage. Il est recommandé d’effectuer le mélange mécanique dans des récipients fermés ou d’utiliser une ventilation aspirante localisée au point d’émission. En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée (filtre P2 ou P3).

7.1.3 Mesures de protection de l’environnement

· Éviter tout rejet dans les réseaux d’assainissement ou les cours d’eau.
· Collecter les déchets et les gérer de manière appropriée.

7.1.4 Mesures générales d’hygiène au travail

· Se laver les mains après manipulation.
· Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.
· Maintenir le produit hermétiquement fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

· Stocker dans son emballage d’origine hermétiquement fermé, dans un endroit frais, sec et protégé du rayonnement solaire direct.
· Ne pas exposer à des températures extrêmes (de préférence entre 5 et 30 °C).
· Éviter le gel, car il peut affecter la stabilité de l’émulsion.
· Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

[bookmark: _heading=h.js7dm5qdbhaz]8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP 2025):

	Composant
	VLEP-TWA (fraction respirable)
	VLEP-TWA (fraction inhalable)

	Poudre minérale inerte
	3 mg/m³
	10 mg/m³



8.2 Contrôles de l’exposition

8.2.1 Contrôles techniques appropriés

· Utiliser le produit dans des zones correctement ventilées. 
· Réduire au minimum la génération de poussières lors de la manipulation.

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

· Protection respiratoire: Non requise dans les conditions normales d’utilisation. En cas d’application par projection, l’utilisation d’un masque filtrant approprié (par exemple de type P2) est recommandée.
· Protection de la peau: Utiliser des gants en cas de contact prolongé.
· Protection des yeux: Porter des lunettes de protection en cas de risque d’exposition aux poussières ou aux projections.

8.2.3 Contrôles d’exposition environnementale

Éviter la dispersion du produit et tout rejet dans l’environnement.
RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) État physique: Solide (poudre).
b) Couleur: Blanc cassé.
c) Odeur: Minérale.
d) Point de fusion / point de congélation: > 450 °C pour les principaux constituants inorganiques.
e) Point d’ébullition: Sans objet.
f) Inflammabilité: Sans objet.
g) Limites d’explosivité: Sans objet.
h) Point éclair: Sans objet.
i) Température d’auto-inflammation: Sans objet (non pyrophorique).
j) Température de décomposition: Non déterminée.
k) pH: 7–8 en solution aqueuse à 20 °C.
l) Viscosité: Sans objet.
m) Solubilité dans l’eau: Partiellement soluble.
n) Coefficient de partage n-octanol/eau: Sans objet.
o) Pression de vapeur: Sans objet.
p) Masse volumique apparente: 1 100–1 300 kg/m³.
q) Densité de vapeur: Sans objet.
r) Caractéristiques des particules: Poudre granulée; diamètre moyen des particules (D50) d’environ 200–250 µm.

9.2 Autres informations

9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique

Aucun danger physique classé selon le règlement CLP.

9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité

Aucune autre propriété supplémentaire pertinente.

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Aucune réactivité dangereuse n’est attendue dans les conditions normales.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales de stockage à sec.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

10.4 Conditions à éviter

Éviter l’humidité ainsi que la formation et la dispersion des poussières.

10.5 Matières incompatibles

Aucune incompatibilité significative connue.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux n’est attendu dans les conditions normales.

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

a) Toxicité aiguë: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
b) Corrosion cutanée / irritation cutanée: Non classé comme irritant cutané. Un contact prolongé avec les poussières peut provoquer une légère irritation mécanique chez les peaux sensibles.
c) Lésions oculaires graves / irritation oculaire: Non classé. Le contact avec les poussières peut provoquer une légère irritation oculaire ou une gêne mécanique (rougeurs, larmoiements).
d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
e) Mutagénicité sur les cellules germinales: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
f) Cancérogénicité: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
g) Toxicité pour la reproduction: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique: Non classé. L’inhalation de poussières peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires.
i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
j) Danger par aspiration: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Toxicité

Aucun effet indésirable significatif n’est attendu.

[bookmark: _heading=h.bkehmxnmkbpd]12.2 Persistance et dégradabilité

Non déterminé en raison de la nature inorganique du produit.

12.3 à 12.5 Évaluation de la bioaccumulation, de la mobilité et des propriétés PBT/vPvB

Sans objet ou critères non remplis, car les substances sont des matériaux minéraux inertes.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de composants présentant des propriétés perturbant le système endocrinien à des concentrations ≥ 0,1 %.

12.7 Autres effets néfastes

Sans objet.
RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

L’élimination doit être effectuée conformément à la législation nationale et européenne applicable.
· Code du Catalogue Européen des Déchets (CED) :
17 01 06* (Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses).

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Classification

Le produit n’est pas soumis aux réglementations internationales relatives au transport des marchandises dangereuses (ADR, RID, IMDG, IATA).

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières en matière de sécurité, de santé et d’environnement

· Règlement (UE) 2020/878 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).
· Règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (CLP).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été réalisée pour ce mélange.


RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

[bookmark: _heading=h.t7uoj6yyp6ay]16.1 Abréviations et acronymes

CAS: 		Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society
VLEP-TWA: 	Valeur limite d’exposition professionnelle – moyenne pondérée dans le temps
CLP: 		Classification, Étiquetage et Emballage
SGH (GHS): 	Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques
DNEL: 		Dose dérivée sans effet
PNEC: 		Concentration prédite sans effet

[bookmark: _heading=h.cttflbepaymp]16.2 Note technique

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état actuel des connaissances de COM-CAL NATURAL SL à la date d’émission. Ce document ne constitue pas une garantie des propriétés du produit ni une relation contractuelle juridique. Il appartient à l’utilisateur de respecter les réglementations locales applicables en matière de santé et de sécurité.
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